Załącznik nr 4 – Przedmiar robót
PRZEDMIAR
dla zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tychów Stary - Tychów Nowy”
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia                                                              j.m.        Poszcz	Razem	
1		1. Roboty przygotowawcze	
2			
1
d.2	KNR 2-01
0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie równinnym
0.450	km km	0.450		
				RAZEM	0.450	
2
d.2	KNR 2-01
0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za po-
mocą spycharek
450,0mb x 4,50 x 50%
1012.50	m2

m2
	1012.500		
		RAZEM	1012.500	
3		2. Roboty ziemne	
3
d.3	KNR 2-31
0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm
4,0m x 450,0
1800.0	m2

m2
	,
1800.000		
			RAZEM	1800.000	
4		3. Podbudowy i nawierzchnie		
4
d.4	KNR 2-31
0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1800.0	m2

m2

m2	1800.000		
				RAZEM	1800.000	
5
d.4	KNR 2-31
0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm
1800.0	m2

m2

m2	1800.000		
						
	5
    d.4						
				RAZEM	1800.000	
6
d.4	KNR 2-31
0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
3,25 x 450,0
1462.50	m2

m2
		1462.500		
				RAZEM	1462.500	
7
d.4	KNR 2-31
0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
3,1 m x 450,0m
1395.0	m2
m2	                 1395.000		
		' RAZEM		1395.000	
5		4. Pobocza	
			
8
d.5	KNR 2-31
0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
0,75 x 2 x 450,0mb = 675,00
675.0	m2

m2
	675.000		
			RAZEM		675.000