***Załącznik nr 3***

***Kosztorys ofertowy***

***na wykonanie przebudowy budynku remizy OSP w Osinach – wykonanie posadzki w pomieszczeniach garażowych***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Ilość metrów | cena | wartość |
| 1. | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m² 23,95 |  |  |
| 2.  | Rozebranie nawierzchni betonowej gr. 20 cm z wywozem gruzu na odl. 5 km | m² 40,88 |  |  |
| 3. | Wykonanie wykopu w gruncie kat. IV gł. 40 cm z wywozem urobku na odl. 5 km  | m³ 16,35 |  |  |
| 4.  | Wykonanie wykopu w gruncie kat. IV gł. 21 cm z wywozem urobku na odl. 5 km | m³ 5,02 |  |  |
| 5.  | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0-63 mm gr.15 cm | m² 64,83 |  |  |
| 6. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0-63 mm gr.10 cm | m² 64,83 |  |  |
| 7. | Wykonanie posadzki betonowej z betonu C34/45 gr. 15 cm zbrojonej siatką z prętów stalowych 12 mm | m³ 9,72 |  |  |
| 8. | Wykonanie ( uzupełnienie) tynków zaprawą wapienno-cementową  | m² 10,97 |  |  |
| 9. | Wykonanie murka oporowego z bloczków betonowych w gotowym wykopie  | m² 1,68 |  |  |
| 10. | wykonanie płyty stropowej z włazem żeliwnym średnicy 600 mm typ lekki | m² 0,98 |  |  |
|  |  | razem |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |
|  |  | razem |  |  |