Załącznik Nr 3

IRG.271.2.2018MG/SP Mirzec 09.01.2018r.

***Warunki techniczne nr 1/2018***

 ***do projektu budowlano – wykonawczego zadania pod nazwą:***

 **„*Budowa drogi gminnej 347016T Jagodne Kolonia”***

 Urząd Gminy w Mircu jako zarządca drogi ustala następujące parametry techniczne drogi:

1. Parametry geometryczne

- długość odcinka drogi 410,0mb

- szerokość 3,50 mb (spadek jednostronny 2%)

- pobocze utwardzane kruszywem łamanego minimum 0,75 m

- podbudowa MC

- warstwa wyrównawcza z masy asfaltowej

- warstwa ścieralna z masy asfaltowej

- zjazdy do posesji z masy asfaltowej

Zakres szczegółowy:

1. Podbudowa typu MC grubości 25 cm
2. Nawierzchnia bitumiczna dolna warstwa gr. 5,0 cm, górna warstwa 4.0 cm
3. Pobocza z kruszywa łamanego 10,0 cm

 2. Konstrukcja jezdni dla kategorii ruchu KR-1

1. Odwodnienie spadek jednostronny 2%

 rowu przydrożnego brak

 4. Opracowanie dokumentacji technicznej w granicach istniejącego pasa drogowego zgodnie z opracowaną mapą do celów projektowych. (dopuszcza się niewielkie korekty szerokości pasa drogowego ze względu na konieczność zachowania jednolitych parametrów drogi na całym przebudowywanym odcinku).

 5. Projekt budowlano – wykonawczy należy uzgodnić z gestorami sieci wodociągowej, gazowej i energetycznej, teletechnicznej.