Załącznik Nr 4

**Przedmiar robót**

**dla zadania pn. „ Kompleksowa modernizacja sali i pomieszczeń w budynku OSP w Osinach”.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres robót do wykonania** | **Ilość** | **Cena** |
| 1 | Wymiana okien o wymiarach ok. 145x140 cm PCV w kolorze złoty dąb wraz z montażem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w kolorze złoty dąb.  | 5 szt. |  |
| 2 | Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi drewniane o wymiarach ok. 210x149 cm w kolorze złoty dąb wraz z ościeżnicą.  | 1 szt. |  |
| 3 | Wymiana drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych o wymiarach ok. 210x 142 cm wraz z ościeżnicą | 1 szt. |  |
| 4 | Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą o wymiarach ok. 210x 80 cm | 2 szt. |  |
| 5 | Wymiana elektryki, obejmująca:- wymianę kabla- ok. 200 mb , - wymiana gniazd wtykowych podwójnych - 10 szt.,- wymiana włączników podwójnych - 4 szt.,- montaż lamp sufitowych LED - 14 szt.-montaż lamp ściennych – kinkiety 4 szt. | 1 kpl. |  |
| 6 | Demontaż podłogi drewnianej, ułożenie styropianu o gr. 15 cm, wykonanie wylewki zbrojonej siatką o gr. 5 cm., ułożenie płytek ceramicznych z cokolikiem.  | 150 m2 |  |
| 7 | Murowanie ścianki wraz z tynkowaniem | 5 m2 |  |
| 7 | Szpachlowanie ścian i sufitów wraz zacieraniem na gładko | 20 m2 |  |
| 8 | Gruntowanie , malowanie ścian i sufitów farbami zmywalnymi. | 500 m2 |  |
| 9 | Wykonanie lamperii mozaikowej do wysokości 1,5 m. | 120 m2 |  |