**Załącznik nr 4**

***PRZEDMIAR ROBÓT***

**Kosztorys ofertowy na realizację zadania pn.**

***„Remont drogi gminnej 347031 T Osiny Majorat”.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Opis** | **j.m.** | **Ilość jedn.** | **Cena brutto.** | **Wartość brutto** |
| **1** | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,550 |  |  |
| **2.** | Rozbiórka istniejącej nawierzchni w gruncie kat. I-IV głębokość 4 cm  550 mb x 3,0 mb = 66 m3 | M2 | 1 650,00 |  |  |
| **3.** | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjną (typu destrukt) | m2 | 1 650,00 |  |  |
| **4.** | Wywóz istniejącej nawierzchni samochodami skrzyniowymi na odległość do 8 km | m3 | 66,00 |  |  |
| **5** | Załadunek materiału typu destrukt (z miejsca wskazanego przez Zamawiającego) wraz z transportem na odległość 8 km | ton | 100,00 |  |  |
| **6** | Mechaniczne zagęszczenie materiału typu destrukt | m² | 1 650,00 |  |  |

***Razem***

***Słown***i**e:**